[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ptp statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`# show ptp statistics [IFRANGE]`

PTP機能全般の統計情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | 統計情報を表示したいポートを指定する

### 使用例

    awplus# show ptp statistics  ↓

    port1.0.1 service statistics
     announce_timeout 0
     sync_timeout 0
     delay_timeout 0
     unicast_service_timeout 0
     unicast_request_timeout 0
     master_announce_timeout 0
     master_sync_timeout 0
     qualification_timeout 0
     sync_mismatch 0
     followup_mismatch 0
    port1.0.2 service statistics
     announce_timeout 0
     sync_timeout 0
     delay_timeout 0
     unicast_service_timeout 0
     unicast_request_timeout 0
     master_announce_timeout 0
     master_sync_timeout 0
     qualification_timeout 0
     sync_mismatch 0
     followup_mismatch 0

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、以下のPTP設定が適用されている場合にのみ表示される。

- クロックを同期させるモードがピアツーピアモード
- クロックを同期させるモードがエンドツーエンドモードかつ、遅延を決定するモードが2ステップモード

### 関連コマンド

ptp clock（グローバルコンフィグモード）
transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）
show ptp counters（特権EXECモード）
show ptp statistics（特権EXECモード）
show ptp identities（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE