[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan internal

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# show vlan internal`

内部的に登録されたVLANを表示する

### 使用例

    awplus# show vlan internal ↓
    VID   Used By
    ----------------------
    3996  port1.0.5
    3997  port1.0.4
    3998  port1.0.3
    3999  port1.0.2
    4000  port1.0.1

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、スイッチポートをL3インターフェースに変更した際に、内部的に登録されたVLANを確認する場合に使用する。

### 関連コマンド

switchport（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE