[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip rip split-horizon

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-if)# ip rip split-horizon [poisoned]`

`(config-if)# no ip rip split-horizon`

該当インターフェースでRIPのスプリットホライズンアルゴリズムを有効にする。
no形式で実行した場合はスプリットホライズンアルゴリズムを無効にする。
初期設定はスプリットホライズン有効（ポイズンリバースあり）。

### パラメーター

`poisoned` | スプリットホライズンとともにポイズンリバースを有効にするとき指定する。省略時はスプリットホライズンのみでポイズンリバースは無効となる

### 使用例

■ vlan20インターフェースでスプリットホライズンを無効にする。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# no ip rip split-horizon ↓

■ vlan20インターフェースでスプリットホライズン（ポイズンリバースなし）を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip rip split-horizon ↓

■ vlan20インターフェースでスプリットホライズン（ポイズンリバースあり）を有効にする。これが各インターフェースの初期設定。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip rip split-horizon poisoned ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip rip split-horizon（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE