[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mtu

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# mtu <68-1582>`

`(config-if)# no mtu`

対象インターフェースから送信可能な本体発IPv4/IPv6パケットとルーティングパケットの最大サイズ（Ethernetフレームのデータ部分に入るIPv4/IPv6パケットのサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<68-1582>` | 送信可能なIPv4/IPv6パケットの最大サイズ（バイト）。初期値は1500

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはIPv4/IPv6インターフェース（VLANインターフェース）でのみ有効。
■ 本コマンドの設定は、スイッチポート間で転送されるパケット（スイッチングパケット）の最大サイズには影響しない。スイッチングパケットの最大サイズはmruコマンドで変更する。
ただし、VLANインターフェースのMTUを初期値の1500より大きく設定する場合は、mruコマンドでも本コマンドと同じかそれ以上の値を設定する必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mtu（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mru（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE