[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# private-vlan ufo trap

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config)# [no] private-vlan ufo trap`

UFO VLANが転送不能状態になった場合、もしくは転送不能状態から復旧した場合に、SNMPトラップを有効に設定する。
転送不能状態とは、UFO VLANのメンバーポートにアップストリームポートがひとつも存在しない場合（未設定を含む）や、アップストリームポートがすべてリンクダウンしてる場合のことを指す。
no形式で実行すると、SNMPトラップが無効になる。
初期設定は、有効。
本コマンドは、snmp-server enable trapコマンドと組み合わせて使用する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- private-vlan ufo trap（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE