[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf guests

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf guests [detail [NODENAME IFNAME]]`

AMFマスターからAMFゲストノードまたは、エージェントノード情報を表示する。
本コマンドはAMFマスターでのみ有効。

### パラメーター

`detail` | 詳細情報を表示する。省略時は簡潔な一覧が表示される
| `NODENAME` | AMFゲストノードまたは、エージェントノードが接続されているノード名。特定のノードの情報を表示するときに指定する。省略時は接続されているすべてのAMFゲストノードまたは、エージェントノードが表示される
| `IFNAME` | AMFゲストノードまたは、エージェントノードが接続されているノードのポート名。特定のノードの情報を表示するときに指定する。省略時は接続されているすべてのAMFゲストノードまたは、エージェントノードが表示される

### 使用例

■ AMFゲストノードまたはエージェントノードの情報を簡潔に表示する。

    SBx81# show atmf guests ↓

      Guest Information:

      Device          Device          Parent      Guest     IP/IPv6
      Name            Type            Node        Port      Address
    --------------------------------------------------------------------------------
      Camera211                       FSW241      1.0.11    192.168.1.211
      AP223           AT-TQ2450       FSW241      1.0.9     192.168.1.223
      AP222           AT-TQ4400       FSW241      1.0.7     192.168.1.222
      AP221           AT-TQ4600       FSW241      1.0.5     192.168.1.221

      Current ATMF guest node count 4

表 1
Device Name | AMFゲストノードまたはエージェントノードのデバイス名
Device Type | AMFゲストノードまたはエージェントノードのデバイスタイプ
Parent Node | AMFゲストノードまたはエージェントノードが接続されているノード名
Guest Port | AMFゲストノードまたはエージェントノードが接続されているノードのポート番号
IP/IPv6 Address | AMFゲストノードまたはエージェントノードのIPv4/IPv6アドレス

■ AMFノードFSW241のport1.0.5に接続されているAMFゲストノードまたはエージェントノードの詳細情報を表示する

    SBx81# show atmf guests detail FSW241 port1.0.5 ↓

    ATMF Guest Node Information:

    Node Name                       : FSW241
    Port Name                       : port1.0.5
    Ifindex                         : 5005
    Guest Description               : AP221
    Device Type                     : AT-TQ4600
    Backup Supported                : Yes
    MAC Address                     : 001a.ebab.d2e0
    IP Address                      : 192.168.1.221
    IPv6 Address                    : Not Set
    HTTP Port                       : 80
    Firmware Version                : 3.2.1 B02

表 2
Node Name | AMFゲストノードまたはエージェントノードが接続されているノード名
Port Name | AMFゲストノードまたはエージェントノードが接続されているノードのポート名
Ifindex | AMFゲストノードまたはエージェントノードが接続されているノードのインターフェース番号
Guest Description | 接続しているメンバーポートに設定されている説明文（descriptionコマンドにて設定した説明文）が表示される。
Device Type | AMFゲストノードまたはエージェントノードのデバイスタイプ
Backup Supported | AMFゲストノードがバックアップに対応しているか否かが表示される。Yes（対応）、No（非対応）のいずれか
MAC Address | MACアドレス
IP Address | IPv4アドレス
IPv6 Address | IPv6アドレス。未設定時は、Not Setと表示される
HTTP Port | http-enableコマンドにて設定したポート番号が表示される。
Firmware Version | 現在使用中のファームウェアバージョン

### 関連コマンド

atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
show atmf guests（特権EXECモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
switchport atmf-agentlink（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE