[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf virtual-link description

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# atmf virtual-link id <1-4094> description TEXTLINE`

`(config)# no atmf virtual-link id <1-4094> description`

指定したAMF仮想リンク（AMF仮想クロスリンクを含む）に説明文を追加する。
no形式で実行した場合は指定したAMF仮想リンクから説明文を削除する。

### パラメーター

`id <1-4094>` | AMF仮想リンクのローカルID。仮想リンク作成時にatmf virtual-linkコマンド、atmf virtual-crosslinkコマンドのidパラメーターで指定した値
`description TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ AMF仮想リンク「1」に説明文を付ける。

    awplus(config)# atmf virtual-link id 1 description Virtual link to site A ↓

■ AMF仮想リンク「1」から説明文を削除する。

    awplus(config)# no atmf virtual-link id 1 description ↓

### 注意・補足事項

■ Secure Edge、Secure HUBシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf virtual-link description（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
show atmf virtual-links detail（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE