[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor passive

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} passive`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、こちらからはBGPセッションを開始しないよう設定する（相手からのBGPセッション開始要求は受け入れる）。
no形式で実行した場合は、こちらからもBGPセッションを開始するよう設定する。
初期設定ではこちらからもBGPセッションを開始する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor passive（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE