[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos cpu-queue tx-rate-limit queues

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos cpu-queue tx-rate-limit <1-6000> queues 0`

`(config)# no mls qos cpu-queue tx-rate-limit queues 0`

CPU宛てにキュー0で送信されるパケットのレート上限を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は504Kbps。

### パラメーター

`<1-6000>` | レート上限（Kbps）。初期値は504

### 注意・補足事項

■ QoS機能を有効化するmls qos enableコマンドとあわせて使用すること。
■ レート上限の指定値が8の倍数でない場合は、指定値よりも大きい直近の8の倍数に丸められ、下記のようなメッセージが表示される。
たとえば、1～7 の範囲の値を指定した場合は、8として設定される。

    % Rate limit of queue 0 has been set to 8 Kbits/second

■ 本コマンド設定後の再起動は不要。
■ 本コマンドをno形式で実行すると、設定が初期値（504Kbps）に戻ったことを示す以下のメッセージが出力される。

    % Rate limit of queue 0 has been set to 504 Kbits/second

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos cpu-queue tx-rate-limit queues（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE