[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree guard loop

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# [no] spanning-tree guard loop`

対象スイッチポートでSTPループガード機能を有効にする。
no形式で実行した場合はSTPループガード機能を無効にする。
初期設定は無効。
STPループガードは、対向装置（代表ポートを持つ装置）の障害（単一方向リンク障害やソフトウェア障害）によってルート/代替/バックアップポートでBPDUの受信ができなくなった場合に、該当受信ポートを loop-inconsistent状態（データトラフィックに対してはディスカーディング状態と同等）に遷移させることで、誤ってフォワーディング状態に遷移することによるループを防止する機能。
再び対向代表ポートからBPDUを受信し始めると loop-inconsistent状態は解消される。
また、STPループガードを有効から無効に変更した場合、loop-inconsistent状態のポートはリスニング状態に移行する。

### 注意・補足事項

■ 同一ポート上でSTPループガード（本コマンド）とルートガード（spanning-tree guard rootコマンド）は併用できない。
■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree guard loop（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
spanning-tree guard root（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE