[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip bgp scan

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp scan`

（IPv4）BGPスキャンの状態を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip bgp scan ↓
    BGP Instance: (Default) AS 65011, router-id 10.10.10.1
    BGP scan interval is 60
    Current BGP nexthop cache:
     10.10.10.5 valid [IGP metric 0]
     10.10.10.7 valid [IGP metric 0]
     10.10.10.8 valid [IGP metric 0]
     192.168.0.9 invalid

### 関連コマンド

bgp scan-time（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE