[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree mst instance

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# [no] spanning-tree mst instance <1-15>`

（MSTP）対象スイッチポートに対し、（no形式で割り当て解除した）MSTインスタンスを再度割り当てる。
no形式で実行した場合はMSTインスタンスの割り当てを解除する。
初期状態では、instance vlanコマンドで所属VLANに関連付けられたすべてのMSTインスタンスがスイッチポートに割り当てられている。

### パラメーター

`<1-15>` | MSTインスタンスID

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1と1.0.2をMSTインスタンス1と2から割り当て解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# no spanning-tree mst instance 1 ↓
    awplus(config-if)# no spanning-tree mst instance 2 ↓

■ スイッチポート1.0.1と1.0.2を再度MSTインスタンス1と2に割り当てる。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# spanning-tree mst instance 1 ↓
    awplus(config-if)# spanning-tree mst instance 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。
■ スイッチポートとMSTインスタンスの関連付けは、instance vlanコマンドでMSTインスタンスとVLANを関連付けると自動的に行われる。そのため通常は本コマンドを使う必要はないが、特定のポートをMSTインスタンスに関連付けたくない場合は、MSTインスタンスとVLANの関連付け後に本コマンドをno形式で実行することによりこれを実現できる。その後、該当ポートを再度MSTインスタンスに関連付けたくなった場合は、本コマンドを通常形式で実行すればよい。
■ スイッチポートには、所属先VLANとは関係なく、CIST（インスタンス0）がつねに割り当てられている。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree mst instance（インターフェースモード）

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst instance（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE