[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim sparse-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ip pim sparse-mode [passive]`

（PIM-SM）対象インターフェースでPIM-SMを有効にする。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、対象インターフェースでPIM-SMを無効にする。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションだけを無効にする。
なお、PIM-SMを使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、インターフェースでPIM-SMを有効化または無効化するときは、IGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。

### パラメーター

`passive` | 対象インターフェースをPIM-SMのパッシブインターフェースに設定する。パッシブインターフェースではマルチキャストパケットの転送は行うが、PIMパケットは送受信しない

### 使用例

■ vlan10、vlan20の両インターフェースでPIM-SMによるマルチキャストルーティングを有効化する。PIM-SMの設定時には、IGMP Querierの設定もペアで行うこと。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip pim sparse-mode ↓
    awplus(config-if)# ip igmp ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。
■ インターフェースでPIM-SMを有効化または無効化するときは、必ずIGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
service pim（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE