[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf cleanup

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf cleanup`

機器を「AMFクリーン状態」にする。
本コマンドを実行すると、フラッシュメモリーとNVS（搭載機種のみ）内のファイルが、下記のものを除いてすべて削除され、その後システムが再起動される。
[削除対象外のファイル]

- 通常用ファームウェアイメージファイル
- 通常用ファームウェアの設定を保持しているシステムファイル
- ライセンスの情報を保持しているシステムファイル
- 最新のGUIファイル（Web GUI対応機種）

なお本コマンドは、外部メディア（USBメモリーやSD/SDHCカード）上のファイルには影響を与えない（変更、削除などを行わない）。

### 使用例

    awplus# atmf cleanup ↓
    This command will erase all NVS, all flash contents except for
    the boot release, and any license files, and then reboot the switch.
    Proceed ? (y/n): y ↓

### 注意・補足事項

■ システムファイルへのアクセス制限（strict-user-process-controlコマンド）有効時には本コマンドを実行できない。本コマンドを実行するときは、事前にシステムファイルへのアクセス制限を無効化すること。
■ 本コマンドは単体構成（非VCS構成）で実行すること（VCS構成時はエラーになる）。また、SwitchBlade x8100の場合は、単体構成かつコントロールファブリックカード（CFC）を1枚だけ装着した状態で実行してください（CFC2枚構成はサポート対象外）。
■ 本コマンド実行時に、外部メディア（USBメモリーやSD/SDHCカード）上のイメージファイルが通常用ファームウェアに設定されていた場合、バックアップ用ファームウェアとして設定されているフラッシュメモリー上のイメージファイルが通常用ファームウェアに設定される（外部メディア上のイメージファイルを通常用ファームウェアに設定する場合は、必ずバックアップ用ファームウェアも設定する必要がある）。
■ x550シリーズとGS900MXシリーズでは、VCS無効化の状態がシステムファイルに記録されるため、VCSを無効化した状態で本コマンドを実行するとAMFクリーンかつVCS無効化の状態で再起動する。
また、x330シリーズとGS970EMXシリーズでも、stack enableコマンドを `no stack <1-8> enable persistent` の形式で実行した場合にはVCS無効化の状態がシステムファイルに記録されるため、その状態で本コマンドを実行するとAMFクリーンかつVCS無効化の状態で再起動する。
■ AMFクリーン状態については、応用編を参照。

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE