[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 eui64-linklocal

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 eui64-linklocal`

対象IPv6インターフェースにおいて、MACアドレスにもとづくEUI-64リンクローカルアドレスの自動生成を有効にする。
no形式で実行した場合は、EUI-64リンクローカルアドレスの自動生成を無効にする。
初期設定は有効。
EUI-64リンクローカルアドレスを無効に設定した場合は、ipv6 enableコマンドを実行してもリンクローカルアドレスが自動設定されなくなるため、インターフェースをリンクローカルアドレスだけで運用する場合でも、ipv6 enableコマンドではなく、ipv6 addressコマンドを使ってリンクローカルアドレスを手動設定する必要がある。

### 使用例

■ vlan1インターフェースでリンクローカルアドレスの自動生成を無効にする。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 eui64-linklocal ↓

その場合、リンクローカルアドレスはipv6 addressコマンドで手動設定する必要がある。

    awplus(config-if)# ipv6 address fe80::1/64 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 enable（インターフェースモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE