[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# storm-control level

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# storm-control TYPE level <0.0-100.0>`

`(config-if)# no storm-control TYPE level`

対象スイッチポートにおける各種L2パケットの受信上限値を設定する（パケットストームプロテクションの設定）。
no形式で実行した場合は指定した上限値を初期値に戻す。

### パラメーター

`TYPE` | L2パケット（フレーム）の種類。次のいずれかを指定する
| `broadcast` | ブロードキャストパケット
| `multicast` | マルチキャストパケット
| `dlf` | 未学習MACアドレス宛てのユニキャストパケット（dlf = Destination Lookup Failure）
`<0.0-100.0>` | TYPEで指定したL2パケットの受信上限値。ポート帯域に対するパーセンテージで指定する（小数点第1位まで指定可能。小数点以下は指定してもしなくてもよい）。上限を超えて受信したパケットは破棄される。初期値は100（制限なし）

### 使用例

■ ポート1.0.1で受信可能なL2ブロードキャストパケットをポート帯域の30%までに制限する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# storm-control broadcast level 30 ↓

■ ポート1.0.1に設定したL2ブロードキャストパケットの受信上限値を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no storm-control broadcast level ↓

### 注意・補足事項

■ リンク速度の異なるポートが混在する環境において、高速なポートにパケットストームプロテクションの設定を行った場合、高速なポートから低速なポートへの転送レートは、パケットストームプロテクションの設定値よりも低くなる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- storm-control level（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show storm-control（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE