[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show lacp-counter

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`> show lacp-counter [<1-248>]`

LACPの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`<1-248>` | LACPチャンネルグループ番号。省略時はすべてのチャンネルグループが対象となる

### 使用例

    awplus> show lacp-counter ↓
    Traffic statistics
    Port          LACPDUs         Marker         Pckt err
               Sent    Recv    Sent    Recv    Sent    Recv
    Aggregator po1 (IfIndex: 4601)
    port1.0.1   12      10      0       0       0       0
    port1.0.2   14      15      0       0       0       0
    port1.0.3   5       5       0       0       0       0
    port1.0.4   11      11      0       0       0       0

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
clear lacp counters（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE