[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim crp-cisco-prefix

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim crp-cisco-prefix`

（PIM-SMv6）ランデブーポイント候補（C-RP）において、Prefix Count = 0のCandidate-RP-Advertisementメッセージを送信しないように設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim crp-cisco-prefix（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE