[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf backup

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf backup [logs|server-status|synchronize|synchronize logs]`

AMFバックアップの設定や状態を表示する。

### パラメーター

`logs` | バックアップ時のファイル転送ログを表示する
`server-status` | バックアップ先として設定しているSSHサーバーの状態を表示する
`synchronize` | リモートファイルサーバーの同期状態を表示する
`synchronize logs` | 最後に同期した各リモートファイルサーバーの表示ログを表示する。

### 使用例

■ AMFバックアップに関する情報を表示する。

    SBx81# show atmf backup ↓

    Scheduled Backup ...... Enabled
      Schedule ............ 1 per day starting at 03:00
      Next Backup Time .... 01 Aug 2014 03:00
    Backup Bandwidth ...... Unlimited
    Backup Media .......... FILE SERVER 1 (Total 7430.5MB, Free 2891.9MB)
    Recovery Server ....... Enabled

    Server Config .........
      Synchronization ..... Unsynchronized
        Last Run .......... 31 Jul 2014 20:34:32
     * 1 .................. Configured   (Mounted, Active)
        Host .............. 192.168.1.100
        Username .......... atmf
        Path .............. -
        Port .............. -
       2 .................. Unconfigured

    Current Action ........ Idle
      Started ............. -
      Current Node ........ -
    Backup Redundancy ..... Enabled
      Local media ......... USB (Total 3878.0MB, Free 2771.0MB)
      State ............... Active

    --------------------------------------------------------------------------------
    Node Name                  Id  Date         Time      In ATMF  On Media  Status
    --------------------------------------------------------------------------------
    SBx81                      1   31 Jul 2014  20:33:45  Yes      Yes       Good
                              USB  31 Jul 2014  20:33:45  Yes      Yes       Good
    x908a                      1   31 Jul 2014  20:34:32  Yes      Yes       Good
                              USB  31 Jul 2014  20:34:32  Yes      Yes       Good
    x908b                      1   31 Jul 2014  20:34:16  Yes      Yes       Good
                              USB  31 Jul 2014  20:34:16　Yes      Yes       Good

表 1
Scheduled Backup | 自動バックアップの有効・無効。EnabledかDisabled
Schedule | 自動バックアップのスケジュール。「X per day starting at HH:MM」は「HH:MM」がバックアップ基準時刻、「X」がバックアップ頻度を表し、「HH:MM を開始点とする 24 時間（1日）に X 回バックアップを実行する」の意味となる
Next Backup Time | 次回のバックアップ日時
Backup Bandwidth | バックアップデータの転送に使用する最大帯域（Kbyte/sec）。無制限時はUnlimitedと表示される
Backup Media | 使用中のバックアップ先の種類（USB、SD、FILE SERVER、INTERNAL）、総容量（Total）と空き容量（Free）。バックアップメディアが装着されておらず、バックアップ先サーバーも未設定のときは、NONEと表示される。また、USB、SDの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される
Recovery Server | リカバリーサーバー機能（atmf recovery-serverコマンド）の有効・無効
Server Config | バックアップ先サーバーが設定されているとき、このセクションにはサーバー間の同期状態と各サーバーの設定内容が表示される
Synchronization | バックアップ先サーバーが複数ある場合に、サーバー間でデータが同期されているかどうか
Last Run | 前回のバックアップ実行日時
1または2 | バックアップ先サーバーごとの設定状態。数字はサーバーのID。「*」は該当サーバーが「メイン」サーバーであることを示す。状態はConfigured（設定済み）、Unconfigured（未設定）のいずれか。以降の項目（HostからPortまで）はConfiguredのときだけ表示される
Host | バックアップ先サーバーのIPv4/IPv6アドレスまたはホスト名
Username | バックアップ先サーバーにログインするためのユーザー名
Path | バックアップデータの格納先ディレクトリーパス。未指定時は「-」（その場合、Usernameで指定したユーザーのホームディレクトリーが使われる）
Port | バックアップ先サーバーのSSHサーバーポート。未指定時は「-」（その場合、SSHの標準ポートである22/tcpが使われる）
Current Action | 現在実行中のバックアップ処理。Idle（何もしていない）、Starting（開始処理中）、Doing（実行中）、Stopping（停止処理中）の各アクションと、manual backup（手動バックアップ）、scheduled backupのバックアップ種別の組み合わせで表示される
Started | バックアップ実行中の場合、開始日時が表示される
Current Node | バックアップ実行中の場合、現在バックアップ中のノード名が表示される
Backup Redundancy | 冗長バックアップの有効・無効。EnabledかDisabled
Local media | 使用中の冗長バックアップ先の種類（USBメモリー・SD/SDHCカード）、総容量（Total）と空き容量（Free）。冗長バックアップメディアが装着されておらず、バックアップ先サーバーも未設定のときは、NONEと表示される。また、USBメモリー・SD/SDHCカードの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される
State | 使用中の冗長バックアップ外部メディアのステータス。
Node Name | ノード名
Date | 最終バックアップ日
Time | 最終バックアップ時刻
In ATMF | ノードが現在AMFネットワークに参加しているかどうか
On Media | ノードのバックアップがバックアップメディア上に存在するかどうか
Status | バックアップの状態。Good（バックアップに成功した）、Errors（バックアップで何らかのエラーが発生した）、Stopped（バックアップが手動停止された）、Prov（事前設定ノード。ゼロタッチインストレーションを経てAMFネットワークに参加した後も、最初のバックアップまではProvで表示される）、-（不明。まだバックアップを実行していない場合など）のいずれか

■ AMFバックアップのファイル転送ログを表示する。

    SBx81# show atmf backup logs ↓

    Log File Location: usb:/atmf/AMF001/logs/rsync_<node name>.log

    Node
    Name  Log Details
    --------------------------------------------------------------------------------
    ESW231

          2013/01/22 21:23:28 [27627] receiving file list
          2013/01/22 21:23:28 [27628] cd+++++++ flash/
          2013/01/22 21:23:28 [27628] >f+++++++ flash/.release
          2013/01/22 21:23:28 [27628] >f+++++++ flash/default.cfg
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/x510-5.4.3-0.1.rel
          2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/TZ
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/atmf-links.conf
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/group
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/issue.net
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/passwd
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/shadow
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/upstart.conf
          2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/package-system/
          2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/snmp/
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/snmp/snmpd.conf
          2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/ssh/
          2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/ssh/ssh_known_hosts
          2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.home/
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Number of files: 18
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Number of files transferred: 12
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Total file size: 20.57M bytes
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Total transferred file size: 20.57M bytes
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Literal data: 20.57M bytes
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Matched data: 0 bytes
          2013/01/22 21:23:38 [27628] File list size: 409
          2013/01/22 21:23:38 [27628] File list generation time: 0.005 seconds
          2013/01/22 21:23:38 [27628] File list transfer time: 0.000 seconds
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Total bytes sent: 600
          2013/01/22 21:23:38 [27628] Total bytes received: 20.58M
          2013/01/22 21:23:38 [27628] sent 600 bytes  received 20.58M bytes  1.96M
            bytes/sec
          2013/01/22 21:23:38 [27628] total size is 20.57M  speedup is 1.00
          2013/01/22 21:23:38 [27627] sent 517 bytes  received 413 bytes  total size
            20573141

    FSW241

          2013/01/22 21:23:39 [27632] receiving file list
          2013/01/22 21:23:39 [27634] Number of files: 20
             :
             :

■ バックアップ先SSHサーバー（atmf backup serverコマンドで設定）の状態を表示する。

    SBx81# show atmf backup server-status ↓

      * = Active file server

     Id   Last Check  State                               Total (MB)    Free (MB)
    --------------------------------------------------------------------------------
    * 1        228 s  File server ready                   7430.5        166.7

■ リモートファイルサーバーの同期状態を表示する。

    SBx81# show atmf backup synchronize  ↓

      * = Active file server

     Id  Date         Time      Status
    --------------------------------------------------------------------------------
      1  14 Aug 2014  22:25:57  Synchronized
     *2  -            -         Active

■ 最後に同期した各リモートファイルサーバーの表示ログを表示する。

    SBx81# show atmf backup synchronize logs ↓

     Id  Log Details
    --------------------------------------------------------------------------------
      1  2014/08/14 22:25:54 [8039] receiving file list
         2014/08/14 22:25:54 [8039] >f..t.... backup_Box1.info
         2014/08/14 22:25:54 [8039] sent 46 bytes received 39 bytes total size 40

### 注意・補足事項

■ AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。
■ AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）を利用している場合、デフォルトでは内部ストレージにバックアップが保存される。
■ AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）では、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては、内部ストレージ、外部のSSHサーバーのみ使用可能。
■ 各ノードのバックアップ情報に次のようなメッセージが表示されることがある。

    Warning: Backup not suitable for Virtual Link Recovery.

これはバックアップしたデータが仮想リンク経由のオートリカバリーに対応していないことを示している。仮想リンク経由のオートリカバリーにはいくつか制約がある。詳細はAMF運用編の「仮想リンク経由で接続しているAMFノードのオートリカバリー」を参照のこと。

### 関連コマンド

atmf backup（グローバルコンフィグモード）
atmf backup bandwidth（グローバルコンフィグモード）
atmf backup enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup now（特権EXECモード）
atmf backup server（グローバルコンフィグモード）
atmf recovery-server（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE