[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld snooping fast-leave

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping fast-leave`

対象VLANインターフェースにおいて、MLD Snoopingの高速脱退（Fast Leave）機能を有効にする。
no形式で実行した場合は高速脱退機能を無効にする。
初期設定は無効。
高速脱退機能を有効にしているVLANインターフェースでは、MLDのグループ脱退メッセージの受信後ただちに受信スイッチポートから該当グループメンバーの登録を削除する。本機能は、スイッチポート配下に1台しかホストが接続されていないことを前提にした機能であるため、ポート配下に複数のホストが接続されているVLANインターフェースでは有効化しないこと。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld snooping fast-leave（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld snooping mrouter（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE