[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline max

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline max <4000-30000>`

`(config-if)# no power-inline max`

対象PoEスイッチポートから出力可能な電力の上限値を設定する。
no形式で実行した場合は上限値を未設定にする。
初期値は未設定。
未設定時は、接続された受電機器の電力クラスで規定されている上限値（クラス1：4W、クラス2：7W、クラス3：15.4W、クラス4：30W）を使用する。
対象ポートからの出力電力が上限値を超えた場合は、該当ポートへの給電を停止する。

### パラメーター

`<4000-30000>` | ポートからの出力電力の上限値（mW）。初期値は未設定（各電力クラスの上限値を使用）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。
■ 本コマンドでの指定値は、次のようにハードウェアがサポートしている直上の値に丸められる（以下は一例。丸めた値は機種によって異なる）。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# power-inline max 5300 ↓
    The maximum power has been rounded to 5450mW in hardware.

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline max（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE