[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# [no] switchport`

L2スイッチング機能を該当インターフェースに付与する。「switchport」に続くコマンドの使用を許可する。
no形式で実行した場合、該当インターフェースがL3インターフェースに変更される。
初期設定は有効。

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# no switchport ↓

### 注意・補足事項

■ スイッチポートをL3インターフェースに変更した場合の注意・補足事項は、解説編の注意・補足事項を参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE