[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show scada modbus tcp server

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / MODBUS

`# show scada modbus tcp server`

MODBUS TCPサーバーの設定と統計情報を表示する。

### 使用例

■ MODBUS TCPサーバーの情報を表示する。

    awplus# show scada modbus tcp server ↓
    SCADA MODBUS Summary Information

    MODBUS is enabled for this device
    Write access: enabled
    Master heartbeat status: Expired
    Master heartbeat timeout: 4

    -------------------------------------
    TCP Server Characteristics:
      Port            :   502
      Max Connections :     5
      Permitted IP addresses:
       192.168.2.200
       2001:db8::1

    -------------------------------------
    Statistics:
      Read Requests:
        coils                :          0
        discrete inputs      :          0
        holding registers    :          3
        input registers      :          0

      Write Requests:
        single coil          :          0
        single register      :          0
        multiple coils       :          0
        multiple registers   :          0

      Other Requests         :          0

      Exceptions:
        illegal function     :          0
        illegal data address :          0
        illegal data value   :          1
        slave device failure :          0

### 関連コマンド

clear scada modbus tcp server statistics（特権EXECモード）
scada modbus tcp server（グローバルコンフィグモード）
scada modbus tcp server access（グローバルコンフィグモード）
scada modbus tcp server access permit（グローバルコンフィグモード）
scada modbus tcp server connection（グローバルコンフィグモード）
scada modbus tcp server port（グローバルコンフィグモード）
show scada modbus tcp server connections（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE