[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ptp clock

モード: グローバルコンフィグモード --> PTPクロックモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config)# [no] ptp clock NAME`

PTPクロックインスタンスを作成する。
no形式で指定した場合、指定したPTPクロックインスタンスを削除する。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`NAME` | PTPクロックインスタンス名を64文字以内で指定する

### 注意・補足事項

■ 最大5つまでPTPクロックインスタンスを作成可能。ただし、同時に有効にできるPTPクロックインスタンスは一つ。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ptp clock（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- clock-enable（PTPクロックモード）
             +- delay-mechanism（PTPクロックモード）
             +- step-type（PTPクロックモード）
             +- transport-type（PTPクロックモード）

### 関連コマンド

transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）
show ptp counters（特権EXECモード）
show ptp statistics（特権EXECモード）
show ptp identities（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE