[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ptp counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`# show ptp counters [IFRANGE]`

PTPメッセージの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | 統計カウンターを表示したいポートを指定する

### 使用例

    awplus# show ptp counters ↓

    port1.0.1 packet counters
     rx_Sync 0
     rx_Delay_Req 0
     rx_Pdelay_Req 0
     rx_Pdelay_Resp 0
     rx_Follow_Up 0
     rx_Delay_Resp 0
     rx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0
     tx_Sync 0
     tx_Delay_Req 0
     tx_Pdelay_Req 0
     tx_Pdelay_Resp 0
     tx_Follow_Up 0
     tx_Delay_Resp 0
     tx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0
    port1.0.2 packet counters
     rx_Sync 0
     rx_Delay_Req 0
     rx_Pdelay_Req 0
     rx_Pdelay_Resp 0
     rx_Follow_Up 0
     rx_Delay_Resp 0
     rx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0
     tx_Sync 0
     tx_Delay_Req 0
     tx_Pdelay_Req 0
     tx_Pdelay_Resp 0
     tx_Follow_Up 0
     tx_Delay_Resp 0
     tx_Pdelay_Resp_Follow_Up 0

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、以下のPTP設定が適用されている場合にのみ表示される。

- クロックを同期させるモードがピアツーピアモード
- クロックを同期させるモードがエンドツーエンドモードかつ、遅延を決定するモードが2ステップモード

### 関連コマンド

ptp clock（グローバルコンフィグモード）
transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）
show ptp statistics（特権EXECモード）
show ptp identities（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE