[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport enable vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport enable vlan [<1-4094>]`

指定したVLANにおける対象スイッチポートの動作を有効化する。
本コマンドは、ループガード機能によって、特定VLANにおいてのみポート動作が無効化された場合に使う。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID。省略時は所属先のすべてのVLANにおいて対象スイッチポートの動作が有効化される

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport enable vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

loop-protection action（インターフェースモード）
shutdown（インターフェースモード）
storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE