[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip rpf

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`> show ip rpf A.B.C.D`

指定したIPマルチキャスト送信者アドレスへのRPF（Reverse Path Forwarding）情報を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | マルチキャスト送信者のIPアドレス（S）

### 使用例

    awplus> show ip rpf 192.168.10.2 ↓
    RPF information for 192.168.10.2
      RPF interface: vlan10
      RPF neighbor: 0.0.0.0
      RPF route: 192.168.10.0/24
      RPF type: unicast (connected)
      RPF recursion count: 0
      Doing distance-preferred lookups across tables
      Distance: 0
      Metric: 0

    awplus> show ip rpf 192.168.40.2 ↓
    RPF information for 192.168.40.2
      RPF interface: vlan30
      RPF neighbor: 192.168.30.254
      RPF route: 192.168.40.0/24
      RPF type: unicast (rip)
      RPF recursion count: 0
      Doing distance-preferred lookups across tables
      Distance: 120
      Metric: 2

    awplus> show ip rpf 172.21.10.2 ↓
    RPF information for 172.21.10.2
      RPF interface: vlan30
      RPF neighbor: 172.18.10.2
      RPF route: 172.21.10.0/24
      RPF type: unicast (ospf)
      RPF recursion count: 0
      Doing distance-preferred lookups across tables
      Distance: 110
      Metric: 2
    awplus> show ip rpf 172.16.10.2 ↓
    RPF information for 172.16.10.2
      RPF interface: vlan10
      RPF neighbor: 0.0.0.0
      RPF route: 172.16.10.0/24
      RPF type: unicast (connected)
      RPF recursion count: 0
      Doing distance-preferred lookups across tables
      Distance: 0
      Metric: 0

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE