[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos map cos-queue

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos map cos-queue COS to QUEUE`

`(config)# no mls qos map cos-queue`

cos-queueマップのエントリー（内部CoS値と送信キューのマッピング）を変更する。
no形式で実行した場合は、cos-queueマップを初期設定に戻す。
cos-queueマップは、パケットの出力ポート決定後、パケットの内部CoS値に基づいて送信キューを割り当てるときに参照される。

### パラメーター

`COS :=` | `<0-7>`
| 内部CoS値
`QUEUE :=` | `<0-7>`
| 送信キュー番号

### 使用例

■ 内部CoS値「0」のタグ付きパケットに割り当てる送信キューを「0」に変更する。

    awplus(config)# mls qos map cos-queue 0 to 0 ↓

■ cos-queueマップの設定を初期値に戻す。

    awplus(config)# no mls qos map cos-queue ↓

### 注意・補足事項

■ リマーキングで内部CoS値を明示的に割り当てられなかったタグなしパケットは、内部CoS値「0」と見なされる。
■ cos-queueマップの初期設定は次のとおり。

表 1
CoS値 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
送信キュー | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

■ BPDU（スパニングツリープロトコル）、LACP、EPSR使用時は、これらのプロトコルが送信キュー6を使うため、その他のパケットを送信キュー6、7に割り当てないこと（前述のとおり、初期設定ではCoS値「6」、「7」が送信キュー「6」、「7」にそれぞれマップされているので、BPDU、LACP、EPSR使用時は送信キュー「6」、「7」を使わないよう、本コマンドでマッピングを変更すること）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos map cos-queue（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

remark new-cos（ポリシーマップ・クラスモード）
show mls qos maps cos-queue（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE