[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show test cable-diagnostics tdr

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`# show test cable-diagnostics tdr`

前回実行したカッパーケーブル診断（test cable-diagnostics tdr interfaceコマンド）の結果を表示する。
診断実行中は「Cable-diagnostics TDR test is in progress」と表示する。
また、診断結果の情報がない場合は「No test results available」と表示する。

### 使用例

■ 正常な4対8線カッパーケーブルの診断結果例。すべてのStatusがOKになっている。OKの場合はLengthは表示されない点に注意。

    awplus# show test cable-diagnostics tdr ↓
    Last test run at Wed May 28 12:06:12 2014

    Port     Pair  Length       Status
    -------------------------------------------------
    1.0.3    A     -            OK
             B     -            OK
             C     -            OK
             D     -            OK

■ 正常な2対4線カッパーケーブルの診断結果例。C、Dペアは、物理的に存在しないためOpen（対向未接続）と表示されているが、2対4線ケーブルの場合はこれで正常。

    awplus# show test cable-diagnostics tdr ↓
    Last test run at Wed May 28 12:06:12 2014

    Port     Pair  Length        Status
    -------------------------------------------------
    1.0.3    A     -             OK
             B     -             OK
             C     5 +/- 2 m     Open
             D     6 +/- 2 m     Open

表 1
Port | 診断したスイッチポート
Pair | より対線のペアごとにLengthとStatusを示す
Length | ケーブル長またはポートからケーブル上の問題箇所までの長さ、および、想定誤差。StatusがOKのときは表示されない（-と表示）
Status | 診断結果。OK（電気的に正常に接続されている）、Open（電気的により対線が分断されている ＝ 対向機器に接続されていない、または、ケーブル断線）、Short(within-pair)（同一ペア内で発生したショート（短絡））、Short(across-pair)（異なるペア間で発生したショート（短絡））

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで表示されるのはあくまでも簡易的な診断であり、専用の計測機器ほど精密な診断・計測結果は得られません。あらかじめご了承ください。
■ 診断結果は直前の1つしか保持されない。本コマンドで診断結果を確認しないうちにtest cable-diagnostics tdr interfaceコマンドを再実行すると、前回の診断結果が上書きされてしまうので注意すること。

### 関連コマンド

clear test cable-diagnostics tdr（特権EXECモード）
test cable-diagnostics tdr interface（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE