[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# インターフェース / 一般設定

ここでは、各種インターフェースの基本的な操作方法について解説します。

## インターフェースの種類

■ 本製品の物理インターフェースは次の1種類です。
（コンソールポートはネットワークポートでないため除外しています）

- スイッチポート（種別記号：port）

スイッチポートには本体固定（内蔵）のものと取り外し可能なもの（SFPモジュールとして提供）があり、使用可能なメディアもさまざまです。
■ 本製品では、スイッチポートを複数束ねて1つのポート（トランクグループ）として使用することもできます（IEEE 802.3ad リンクアグリゲーション）。
トランクグループには、手動設定のもの（スタティックチャンネルグループ）と自動設定のもの（LACPチャンネルグループ）があり、それぞれ単一のスイッチポートとほぼ同様に扱うことができます。

- スタティックチャンネルグループ（種別記号：sa）
- LACPチャンネルグループ（種別記号：po）

■ 仮想的なインターフェースとしては、VLAN（バーチャルLAN）があります。
VLANはスイッチポートをグループ化したもので、各VLANがそれぞれ独立したブロードキャストドメインを形成します。同一VLANに所属するスイッチポート間ではレイヤー2スイッチング処理が行われます。
初期状態ではすべてのポートがvlan1（デフォルトVLAN）に所属しています。

- VLAN（種別記号：vlan）

■ さらに上位の論理インターフェースとしては、IP（IPv4）インターフェースとIPv6インターフェースがあります。
IPインターフェースは、VLANにIPアドレスを設定することで作成します。
IPv6インターフェースは、VLANにIPv6アドレスを設定することで作成します。

> Note

> > 個々のスイッチポートにIPアドレスやIPv6アドレスを直接設定することはできません。IPアドレスやIPv6アドレスの設定は、スイッチポートをグループ化したVLANに対して行います。

また、IPインターフェースは、特殊なインターフェースであるループバックインターフェースにIPアドレスを設定することでも作成可能です。

- ループバックインターフェース（種別記号：lo）

> Note

> > ループバックインターフェースにIPv6アドレスを設定することはできません。

IPインターフェースを複数作成すると、IPインターフェース間でIPユニキャストパケットの転送処理（IPユニキャストルーティング処理）が行われるようになります。
なお、IPマルチキャストパケットの転送処理（IPマルチキャストルーティング処理）を行うためには、マルチキャストルーティングプロトコル（PIM-DM、PIM-SM）の設定が必要です。
また、IPv6インターフェースを複数作成し、IPv6パケットの転送機能を有効化（ipv6 forwardingコマンド）すると、IPv6インターフェース間でIPv6ユニキャストパケットの転送処理（IPv6ユニキャストルーティング処理）が行われるようになります。

## インターフェース名

インターフェース名は、「インターフェースの種類を表す記号（文字列）」と「同一種類の個々のインターフェースを区別するための番号」を組み合わせた形式で表します。ただし、ループバックインターフェースの名前は、種別記号だけで構成されています。次にインターフェース名の具体例を示します。

- port1.0.1（スイッチポート）
  ピリオドで区切られた3つの数字は、先頭から順に「スタックメンバーID」、「拡張モジュールベイ番号」、「ポート番号」を表します。詳しくは「インターフェース」の「スイッチポート」をご覧ください。
- sa1（スタティックチャンネルグループ）
  手動設定したトランクグループ（スタティックチャンネルグループ）の番号は、スタティックチャンネルグループ番号になります。詳しくは「インターフェース」の「リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）」をご覧ください。
- po1（LACPチャンネルグループ）
  LACPによって自動設定したトランクグループ（LACPチャンネルグループ）の番号は、LACPチャンネルグループ番号になります。詳しくは「インターフェース」の「リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）」をご覧ください。
- vlan10（VLAN）
  VLANインターフェースの番号はVLAN ID（1～4094）になります。詳しくは「L2スイッチング」の「バーチャルLAN」をご覧ください。
- lo（ループバックインターフェース）
  前述のとおり、ループバックインターフェースにはインターフェース番号がないため、つねに「lo」という名前になります。

## インターフェースの指定方法

インターフェースに対する設定コマンドを実行するときは、グローバルコンフィグモードのinterfaceコマンドで設定対象のインターフェース名を指定し、該当インターフェースの設定を行うためのインターフェースモードに入る必要があります。
次に例を示します。
■ スイッチポート1.0.1の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)#

■ interfaceコマンドでは、同じ種類であれば複数のインターフェースを一度に指定することも可能です。

> Note

> > 複数インターフェースを指定してインターフェースモードに入った場合、単一インターフェースに対してのみ意味を持つコマンドは実行できません。たとえば、IPアドレスは各インターフェースで重複しないよう設定する必要があるため、複数インターフェースを指定してインターフェースモードに移行した場合、ip addressコマンドを実行するとエラーになります。一方、インターフェースを無効化するshutdownコマンドは、複数インターフェースに対しても実行できます。

- インターフェース番号が連続している場合は、ハイフンを使って範囲指定できます。
  たとえば、スイッチポート1.0.1～1.0.4に対する設定を行う場合は、次のように指定します。

      awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4 ↓

  ハイフンの後では種別記号（例ではport）を省略できるので、次のように書くこともできます。

      awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.4 ↓

- インターフェース番号が連続していない場合は、インターフェース名をカンマで区切って列挙します。カンマ区切りで指定する場合、種別記号は省略できません。

      awplus(config)# interface port1.0.1,port1.0.4 ↓

- 同一コマンド行において、ハイフンとカンマを同時に使用することもできます。

      awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.2,port1.0.4 ↓

> Note

> > インターフェースを複数指定するときは、カンマ、ハイフンの前後にスペースを入れないでください。入れるとエラーになります。

## インターフェースの設定例

以下では、インターフェースの設定を行う具体的なコマンド例を示します。
なお、ここではあくまでもインターフェース設定の概要を示すことが目的なので、設定内容の詳細については、それぞれのコマンドのページや機能解説編をご覧ください。
■ スイッチポートにメモ（説明文）を付けます。説明文はshow interfaceコマンドで表示されます。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# description Connected to 3rd floor switch ↓

■ スイッチポート1.0.3の通信モードを100M Full Duplex固定に設定します（デフォルトはオートネゴシエーション）。

    awplus(config)# interface port1.0.3 ↓
    awplus(config-if)# speed 100 ↓
    awplus(config-if)# duplex full ↓

■ スイッチポート1.0.1～1.0.4を束ねて手動設定のトランクグループ（スタティックチャンネルグループ）「1」を作成します。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# static-channel-group 1 ↓

■ スイッチポート1.0.2を無効化します。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# shutdown ↓

■ スイッチポート1.0.2を有効化します。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# no shutdown ↓

■ VLAN 10を作成します。

    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 10 ↓

■ スイッチポートをVLAN 10に割り当てます。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode access ↓
    awplus(config-if)# switchport access vlan 10 ↓

■ VLAN 10にIPアドレスを設定します。VLAN 10のインターフェース名は「vlan10」となります。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓

■ ループバックインターフェースにIPアドレスを設定します。

    awplus(config)# interface lo ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.1.1/32 ↓

## インターフェースの情報確認

■ インターフェースの全般的な情報は、show interfaceコマンドで確認します。

    awplus# show interface ↓

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE