[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport access vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport access vlan <1-4094>`

`(config-if)# no switchport access vlan`

タグなしポート（アクセスポート）として設定されているスイッチポートの所属先VLAN（タグなしVLAN）を指定する。
対象ポートで受信したタグなしパケットは、VLANクラシファイアによって別のVLANに振り分けられないかぎり、本コマンドで指定したVLAN所属として扱われる。
no形式で実行した場合は、対象ポートの所属先VLANをvlan1（デフォルトVLAN）に戻す。
本コマンドは、タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートに対しては実行できない。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID。1を指定した場合は、本コマンドをno形式で実行するのと同じ動作となる

### 使用例

■ ポート1.0.1をvlan10のタグなしポート（アクセスポート）にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode access ↓
    awplus(config-if)# switchport access vlan 10 ↓

■ ポート1.0.1をvlan1（デフォルトVLAN）のタグなしポート（アクセスポート）に戻す。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no switchport access vlan ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport access vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
switchport mode（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE