[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup guests synchronize

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf backup guests synchronize`

AMFゲストノードのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合に、SSHサーバー間でローカルマスターのバックアップデータを同期させる。
冗長バックアップ（atmf backup redundancy enable）を有効にしている場合は、外部メディア（USBメモリー・SD/SDHCカード）にもバックアップデータを同期させる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

atmf backup guests enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup redundancy enable（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE