[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear lowest-priority-defect

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# clear lowest-priority-defect`

mep lowest-priority-defectコマンドの設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`lowest-priority-defect` | mep lowest-priority-defectコマンドの設定を初期値の2に戻す。

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# clear lowest-priority-defect ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- clear lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE