[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor distribute-list

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} distribute-list LISTNAME {in|out}`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対するディストリビュートリストを定義して、UPDATEメッセージの送受信時に特定の経路エントリー（プレフィックス）をUPDATEメッセージから除去するよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out` | ディストリビュートリストの適用方向。in（UPDATEメッセージの受信時）、out（UPDATEメッセージの送信時）から選択する

### 注意・補足事項

■ 同一BGPピアに対して、ディストリビュートリスト（本コマンド）とプレフィックスリスト（neighbor prefix-listコマンド）を併用（同時使用）することはできない。両者は機能的に同等なので、どちらか一方を選んで使うこと。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor distribute-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE