[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip pim sparse-mode bsr rp-set

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`# clear ip pim sparse-mode bsr rp-set *`

（PIM-SM）ブートストラップルーター（BSR）から学習したRPの情報をクリアする。

### パラメーター

`*` | すべてのエントリーを対象にする

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE