[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list(extended)(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> 番号付き拡張IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] access-list {<100-199>|<2000-2699>}`

番号付き拡張IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための番号付き拡張IPアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した番号付き拡張IPアクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
番号付き拡張IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを2つ指定できるアクセスリスト。始点IPアドレスと終点IPアドレスに基づくアクセス制御やトラフィック分類が本来の用途だが、現状ではPIM-SMのランデブーポイント（RP）におけるRegisterメッセージのフィルタリング（ip pim accept-register listコマンド）でしか使用しない。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、番号付き拡張IPアクセスリストモードのaccess-list(extended)(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`<100-199>|<2000-2699>` | アクセスリスト番号。100～199と2000～2699が拡張IPアクセスリストの番号となる

### 使用例

■ 番号付き拡張IPアクセスリスト「100」を作成する。

    awplus(config)# access-list 100 ↓
    awplus(config-ip-ext-acl)#

■ 番号付き拡張IPアクセスリスト「100」を削除する。

    awplus(config)# no access-list 100 ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ 現状、拡張IPアクセスリストは、PIM-SMのランデブーポイント（RP）におけるRegisterメッセージのフィルタリング（ip pim accept-register listコマンド）でしか使用しない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list(extended)(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- access-list(extended)(seq entry)（番号付き拡張IPアクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list extended（グローバルコンフィグモード）
ip pim accept-register list（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE