[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# area filter-list

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] area AREAID filter-list access {LISTNUM|LISTNAME} {in|out}`

`(config-router)# [no] area AREAID filter-list prefix PLISTNAME {in|out}`

（ABRでのみ有効）エリアフィルターリストを定義し、エリア間経路情報（タイプ3LSA）のフィルタリング設定を行う。
no形式で実行した場合はエリアフィルターリストを削除する。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`access {LISTNUM|LISTNAME}` | 標準IPアクセスリスト。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名
`prefix PLISTNAME` | IPプレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out` | エリアフィルターリストの適用方向。in（他エリアの経路情報を指定したエリアに通知するとき）、out（指定したエリアの経路情報を他のエリアに通知するとき）から選択する

### 使用例

■ エリア1のABRに対し、エリア1には172.22.0.0/16の範囲におさまるタイプ3LSA（他エリアの経路情報）を通知しないよう設定する（標準IPアクセスリストを使う例）。

    awplus(config)# access-list 1 deny 172.22.0.0 0.0.255.255 ↓
    awplus(config)# access-list 1 permit any ↓
    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# area 1 filter-list access 1 in ↓

■ エリア1のABRに対し、エリア1には172.22.0.0/16の範囲におさまるタイプ3LSA（他エリアの経路情報）を通知しないよう設定する（名前付きの標準IPアクセスリストを使う例）。

    awplus(config)# access-list standard dS22 deny 172.22.0.0/16 ↓
    awplus(config)# access-list standard dS22 permit any ↓
    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# area 1 filter-list access dS22 in ↓

■ エリア1のABRに対し、エリア1には172.22.0.0/16の範囲におさまるタイプ3LSA（他エリアの経路情報）を通知しないよう設定する（IPプレフィックスリストを使う例）。

    awplus(config)# ip prefix-list dpS22 deny 172.22.0.0/16 le 32 ↓
    awplus(config)# ip prefix-list dpS22 permit any ↓
    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# area 1 filter-list prefix dpS22 in ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area filter-list（OSPFモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE