[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# alarm facility link-down

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] alarm facility link-down IFRANGE {led|relay}`

対象ポートのリンクダウンを、本製品のFault LEDまたは外部装置に通知する機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
初期値は無効。

### パラメーター

`IFRANGE` | 対象ポート。無指定時はすべてのポートが対象となる。
`led` | Fault LEDによるアラーム通知
`relay` | リレー出力を使用した外部装置へのアラーム通知

### 注意・補足事項

> Note

> > 本コマンドを使用する場合は、使用するポートにsnmp trap link-statusコマンドの設定も行う必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- alarm facility link-down（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show alarm settings（特権EXECモード）
show facility-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE