[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# private-vlan

モード: VLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-vlan)# [no] private-vlan <2-4094> {primary|isolated|community|ufo}`

指定したVLANをマルチプルVLAN（プライベートVLAN）用のVLANに設定する。
no形式で実行した場合は通常のVLANに戻す。

### パラメーター

`<2-4094>` | VLAN ID（VID）。default VLAN(VID 1) の設定は不可
`primary` | 指定したVLANをプライベートVLANのプライマリーVLANに設定する
`isolated` | 指定したVLANをプライベートVLANのアイソレートVLANに設定する。アイソレートVLANのメンバーポートは互いに通信できず、プライマリーVLANのプロミスキャスポートとだけ通信が可能
`community` | 指定したVLANをプライベートVLANのコミュニティーVLANに設定する。同一コミュニティーVLANのメンバーポートは互いに通信が可能。プライマリーVLANのプロミスキャスポートとも通信が可能。他のコミュニティーVLANやアイソレートVLAN所属のポートとは通信できない
`ufo` | 指定したVLANをUFO VLANに設定する。UFO VLANの所属ポートはデフォルトでダウンストリームポートになる。アップストリームポートを設定するにはswitchport mode private-vlan ufoコマンドを使用する

### 使用例

■ 4つのVLAN、vlan2、vlan21、vlan22、vlan23を作成し、vlan2をプライベートVLANのプライマリーVLANに、vlan21、vlan22、vlan23をセカンダリーVLANに設定する。セカンダリーVLANのうち、vlan21はアイソレートVLAN、vlan22とvlan23はコミュニティーVLANとする。

    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 2,21-23 ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 2 primary ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 21 isolated ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 22 community ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 23 community ↓

### 注意・補足事項

■ DHCP SnoopingとマルチプルVLAN（プライベートVLAN）併用時の注意事項は解説編を参照。

### コマンドツリー

    vlan database (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- private-vlan（VLANモード）

### 関連コマンド

private-vlan association（VLANモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE