[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# Web GUI / ダッシュボード

ダッシュボード画面は、各種情報を要約して表示するWeb GUIのホーム画面です。

> Note

> > CLIにおける制限事項は、基本的にすべてWeb GUIでの操作にも該当します。Web GUI上で各種機能の設定を行うときは、該当機能の解説編・コマンド編に記載の制限事項をご参照ください（全角文字および半角カナも入力できません）。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やファームウェア、GUIファイルのバージョンによって異なる可能性があります。
> > 本マニュアルは、GUIバージョン2.22.0をもとに記述しています。

> Note

> > Web GUIの画面を開いた状態で長期間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合はいったんログアウトし、再ログインしてください。

> Note

> > ダッシュボードへのアクセス時、リンクアップしているインターフェースのランニングコンフィグに「rmon collection history」が追加されます。本設定はトラフィック情報を収集するためのものですので、無効にしないでください。

## ウィジェット

ダッシュボード画面には各種情報がカテゴリーに分類されて表示されます。各カテゴリーの表示部分をウィジェットと呼びます。

### 表示設定

各ウィジェットの表示・非表示は、画面右上の「設定」ボタンをクリックすると表示される「ダッシュボード設定」ダイアログで個別に変更できます。
また、各ウィジェットはドラッグ＆ドロップにより表示位置を変更することが可能です。

> Note

> > ウィジェットの移動をスムーズに実行できない場合があります。その際はもう一度実施してください。

### 表示内容と機能

各ウィジェットの表示内容と機能は次のとおりです。
前述のとおりウィジェットの表示位置（並び順）は変更可能なため、以下の説明は順不同です。
また、表示・非表示設定によって表示されないウィジェットもあります。

- ポートステータス - スイッチポートの状態を表示します。
  スイッチポートのアイコンにマウスカーソルを重ねると、「ポート情報」ウィンドウがポップアップで表示されます。
  また、「ポート情報」ウィンドウの「設定」ボタンをクリックすると「ポート設定」ウィンドウが開き、ポートの有効・無効や通信速度、リンクアグリゲーション（LAG）の設定などが可能です。

  > Note

  > > 情報表示と設定はスイッチポートのみが対象です。スイッチポート以外のアイコンにマウスカーソルを合わせたり、クリックしたりしても何も起こりません。

  > Note

  > > スイッチポートをL3インターフェースに変更する場合、CLIからswitchportコマンドを使用して設定を行ってください。「ポート設定」ウィンドウでL3インターフェースに変更することは未サポートです。

  > Note

  > > CLIからスイッチポートをL3インターフェースとして設定している場合、VLAN IDは空欄となります。内部的に登録されたVIDを確認するには、CLIからshow vlan internalコマンドを使用してください。

- ポートトラフィック - 選択したポートのトラフィック統計情報を表示します。
- Top 10 ポート - 通信量の多い上位10ポートを表示します。
- システム情報 - CPU使用率などのシステム状態を表示します。

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE