[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear line vty

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`# clear line vty <0-32>`

指定した仮想端末ポートからのログインセッション（Telnet、SSHによるログインセッション）を強制終了する。

### パラメーター

`<0-32>` | 仮想端末ポート番号。使用中の仮想端末ポート番号はshow usersコマンドで確認できる

### 使用例

■ コンソールターミナル上でclear line vtyコマンドを実行し、仮想端末ポート「0」（vty 0）からのログインセッション（172.17.28.70からのTelnetまたはSSHセッション）を強制的に切断したところ。

    awplus# show users ↓
       Line      User                  Host(s)              Idle       Location
       0 con 0   manager               idle                 00:00:00   ttyS0
     130 vty 0   manager               idle                 00:01:11   172.17.28.70
    awplus# clear line vty 0 ↓
    awplus# show users ↓
       Line      User                  Host(s)              Idle       Location
       0 con 0   manager               idle                 00:00:00   ttyS0

### 関連コマンド

clear line console（特権EXECモード）
line vty（グローバルコンフィグモード）
service ssh（グローバルコンフィグモード）
service telnet（グローバルコンフィグモード）
show ssh（非特権EXECモード）
show users（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE