[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# rmon collection history

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# rmon collection history <1-65535> [buckets <1-65535>] [interval <1-3600>] [owner NAME]`

`(config-if)# no rmon collection history <1-65535>`

対象インターフェースでRMONのヒストリー（履歴）情報を収集するための設定を行う（ヒストリーコントロールテーブルにエントリーを追加する）。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態ではRMONヒストリーエントリーは設定されていない。

### パラメーター

`history <1-65535>` | ヒストリーコントロールエントリーのインデックス（historyControlIndex）
`buckets <1-65535>` | サンプルデータの保持数（historyControlBucketsRequested）。何回分の履歴を保持させたいかを指定する。これはあくまでも要求値であり、実際の保持数はシステムの空きメモリー量によって決まる。省略時は50
`interval <1-3600>` | サンプリング間隔（秒）（historyControlInterval）。履歴の保存間隔を指定する。省略時は1800
`owner NAME` | ヒストリーコントロールエントリーのオーナー名（historyControlOwner）

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1においてRMON履歴情報を収集するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# rmon collection history 1 interval 10 ↓

### 注意・補足事項

■ RMONの設定はSNMPマネージャーから行うほうが一般的であり、また容易である。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rmon collection history（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show rmon history（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE