[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mru

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# mru <68-9216>`

`(config-if)# no mru`

対象スイッチポートでレイヤー2転送（スイッチング）可能な最大パケットサイズ（Ethernetフレームのデータ部分のサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
対象スイッチポートで転送可能な最大フレームサイズ（Ethernetフレーム全体のサイズ）は、本コマンドの設定値 + 22バイトとなる。

### パラメーター

`<68-9216>` | 転送可能な最大パケットサイズ（バイト）。初期値は1500。SFPポートは68～9000

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
■ ジャンボフレームはルーティングできないので、L2環境でのみ使用可能。
■ 本コマンドの設定はミラーポート（mirror interface）では無効。
■ ジャンボフレームはポートセキュリティーの対象にならない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mru（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mtu（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE