[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id-auto-mac

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id-auto-mac`

`(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option subscriber-id-auto-mac`

subscriber-id-auto-mac機能を有効にする。
no 形式で実行した場合は、subscriber-id-auto-mac機能を無効にする。
初期設定は無効。
本機能を有効にすることで、DHCPv6パケットをリレーする際に、agent optionとしてSubscriber-IDを追加する。
通常、subscriber-idには任意の文字列を設定することができるが、本機能はこのSubscriber-IDに送信元MACアドレスを入れて、DHCPv6サーバーに転送する。
Subscriber-IDに送信元MACアドレスを入れてDHCPv6サーバーに転送することで、予めDHCPv6サーバーに設定されてるSubscriber-IDの値(MACアドレス)とIPアドレスの紐付によって、DHCPv6サーバーは常に同じ送信元MACアドレスには同じIPアドレスを貸出す事が可能になる。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id-auto-mac ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay agent-option subscriber-id-auto-mac（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE