[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth radius send vlan-id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth radius send vlan-id`

ポート認証機能において、RADIUSサーバーにSupplicantのVLAN IDを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合はVLAN IDの通知を停止する。
初期設定は通知しない。
本コマンド有効時は、ポート認証機能に関連してRADIUSサーバーに送信するすべての認証用パケットに以下のRADIUS属性が付加され、SupplicantのVLAN IDが通知される。

属性名 | 値
Tunnel-Type | 固定値 VLAN (13)
Tunnel-Medium-Type | 固定値 IEEE-802 (6)
Tunnel-Private-Group-Id | SupplicantのVLAN ID（決定方法は下記を参照）

通知するVLAN IDは次のルールによって決まる。

1. Supplicantの接続されているポートがタグなし（アクセスポート）の場合、該当ポートのタグなしVLAN IDが通知される。
2. Supplicantの接続されているポートがタグ付き（トランクポート）の場合
   - Supplicantから受信したパケットがタグ付きなら、同タグに含まれるVLAN IDが通知される。
   - Supplicantから受信したパケットがタグなしなら、該当ポートのネイティブVLAN IDが通知される。

   > Note

   > > 本機能によって通知するVLAN IDは、原則として未認証時のVLAN IDになる。ゲストVLAN、ダイナミックVLAN、Auth-fail VLANなどSupplicantの所属VLANを動的に変更する機能を併用していても、これらの機能による変更後のVLANが通知されるわけではないことに注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth radius send vlan-id（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE