[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-discovery deny

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] snmp-discovery deny interface IFRANGE`

`(config)# [no] snmp-discovery deny ip A.B.C.D`

指定したVLANインターフェースまたはIPアドレスをSNMP探索機能の探索対象から除外する。
no形式で実行した場合、インターフェースまたはIPアドレスをSNMP探索機能の探索対象に戻す。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | VLANインターフェース
`ip A.B.C.D` | 探索から除外したいノードのIPアドレス

### 使用例

■ VLANインターフェース「vlan2」をSNMP探索機能の探索対象から除外する。

    awplus(config)# snmp-discovery deny interface vlan2 ↓

■ VLANインターフェース「vlan2」をSNMP探索機能の探索対象に戻す。

    awplus(config)# no snmp-discovery deny interface vlan2 ↓

■ IPアドレス「192.168.3.2」のノードをSNMP探索機能の探索対象から除外する。

    awplus(config)# snmp-discovery deny ip 192.168.3.2 ↓

■ IPアドレス「192.168.3.2」のノードをSNMP探索機能の探索対象に戻す。

    awplus(config)# no snmp-discovery deny ip 192.168.3.2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでの設定よりもsnmp-discovery permitコマンドが優先されるため、本コマンドにて指定したVLANインターフェースに、snmp-discovery permitコマンドで指定したIPアドレスが含まれている場合でも、SNMP探索機能の探索対象となる。
■ 探索対象IPアドレス（snmp-discovery permit）と探索除外IPアドレス（snmp-discovery deny）はそれぞれ30件まで登録可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-discovery deny（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-discovery permit（グローバルコンフィグモード）
service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）
show snmp-discovery（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE