[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ntp status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`> show ntp status`

NTPの状態を表示する。

### 使用例

    awplus> show ntp status ↓
    Reference ID    : AC111C01 (172.17.28.1)
    Stratum         : 6
    Ref time (UTC)  : Fri Jul 06 02:53:20 2018
    System time     : 0.000000000 seconds slow of NTP time
    Last offset     : +0.000000180 seconds
    RMS offset      : 0.000000180 seconds
    Frequency       : 13.625 ppm slow
    Residual freq   : +0.091 ppm
    Skew            : 0.398 ppm
    Precision       : -23 (0.000000119 seconds)
    Root delay      : 0.099865459 seconds
    Root dispersion : 0.136207059 seconds
    Update interval : 2.0 seconds
    Leap status     : Normal

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show clock（非特権EXECモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE