[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor activate

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} activate`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの間でIPv4経路情報の交換を有効化する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの間でのIPv4経路情報の交換を無効化する。
neighbor remote-asコマンドでBGPピアまたはBGPピアグループを設定した直後の本コマンドの状態は、その時点でのbgp default ipv4-unicastコマンドの設定状態によって以下のとおりとなる。

- 初期状態（bgp default ipv4-unicastコマンドが有効なとき）
  BGPピア設定直後は、IPv4経路情報の交換が有効。本コマンドを実行しなくても、自動的にIPv4経路の交換が開始される。
- 「no bgp default ipv4-unicast」が投入されている場合（bgp default ipv4-unicastコマンドが無効なとき）
  BGPピア設定直後は、IPv4経路情報の交換が無効。本コマンドを実行するまで、IPv4経路の交換は開始されない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor activate（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp default ipv4-unicast（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE