[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip multicast-routing

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ip multicast-routing`

IPマルチキャストルーティングを有効にする。
no形式で実行した場合はIPマルチキャストルーティングを無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE