[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld immediate-leave

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld immediate-leave group-list LISTNAME`

`(config-if)# no ipv6 mld immediate-leave`

対象インターフェースにおいて、MLDの即時脱退（Immediate Leave）機能を有効にする。
no形式で実行した場合は即時脱退機能を無効にする。
初期設定は無効。
即時脱退機能を有効にしているインターフェースでは、MLDのグループ脱退メッセージの受信後ただちに該当グループメンバーの登録を削除する。

### パラメーター

`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト名。即時脱退機能の対象とするマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと

### 使用例

■ vlan1上で即時脱退機能を有効にする。即時脱退の対象グループは、ff1e::0～ff1e::fの範囲とする。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard fastleave6 permit ff1e::/124 ↓
    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 mld immediate-leave group-list fastleave6 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld immediate-leave（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld groups（非特権EXECモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB